config wifi-device 'radio0'
	option type 'mac80211'
	option channel 'auto'
	option hwmode '11gn'
	option path 'platform/ar933x_wmac'
	## option noscan '1'
	option htmode 'HT20'
	option country 'DE'

config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option network 'lan'
	option mode 'ap'
	option encryption 'none'
	option ssid 'superglue'

## this section is important despite being disabled by default
config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option network 'wan'
	option disabled '1'
	option mode 'sta'
	option encryption ''
	option ssid ''
	option key ''

