config wifi-device  radio0
	option type     mac80211
	option channel  1
	option country	DE
	option hwmode	11ng
	option macaddr	00:23:69:f9:62:17
	option htmode	HT20
	list ht_capab	SHORT-GI-40
	list ht_capab	DSSSi_CCK-40
	list ht_capab	HT40+
	list ht_capab	HT40-
	# option noscan	1
	# REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI:
	option disabled 1

config wifi-iface
	option device   radio0
	option network  lan
	option ifname 	wlan0
#	option mode     monitor
	option mode	ap
	option ssid     superglue
	option encryption psk2
	option key	5upr3w3b
#	option encryption none

#config wifi-iface
#	option device   radio0
#	option network  lan
#	option ifname   wlan1
#	option mode     ap
#	option ssid     PublicWireless
#	option encryption psk2
#	option key	asda_666
#	option encryption none
                                       
